Projekt Dachluke von Ron, Konrad

Benötigt:

Raspberry

Akustikausgabe (Buzzer)

Lichtwarnsignal (LED)

Taster zum Deaktivieren des Alarmes von innen

Motor zum verschließen der Luke

Lichtschranke zum erkennen ob die Luke offen ist

Laser s zu 3,3 V und - zu ground

Fotowiederstand vcc zu 3,3 V grn zu Ground und do zu gpio